|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | | 年 月 | | 頻率 | 日 | | | 日 | | | | 日 | | | 日 | | | | 日 | | |
| 機房環境 | 機房溫度 | 溫度是否介於25~30度之間 | 左空調迴風溫度 | 週 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 右空調迴風溫度 |  |  |  |  |  |
| 機房濕度 | 濕度是否介於40RH~60RH%之間 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 消防系統 | 消防系統是否正常運作 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| UPS(電力) | UPS負荷是否超載 | A( %) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| B( %) |  |  |  |  |  |
| C( %) |  |  |  |  |  |
| 監視系統 | CCTV監視系統是否正常運作 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 系統服務 | 網路連線 | Cisco 6509 Core運作是否正常 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 防火牆服務 | Paloalto網路是否正常 | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 時鐘校條 | 鐘訊同步(門禁環控監視器) | | 月 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 備份服務 | AD備份是否正常 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 防火牆備份是否正常 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 檢查人員 | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **巡檢異常說明** | |  | | | | | | | | | 承辦人員 | | | | | 圖書資訊處主管 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |

**正常：√ 異常：〤**，如有異常狀況時，需填寫「F-A4100-061矯正措施處理單」登錄列管，並研擬改善措施進行異常處理。

* 門禁應確實上鎖，並確定可正常啟閉。 ※機房冷通道溫度應維持在25℃至30℃，相對溼度維持在40%RH至60%RH。
* UPS電源應保持電源輸出，若燈號顯示為旁路則為異常。 ※消防應確認是否有發報訊號或蜂鳴器聲響，並確認面板無警示燈號亮起。

(請確實於隔月5號前將表單送予圖書資訊處主管審核並歸檔)